IOM441W-S 

Relaisbaustein IOM441W-S für die Erweiterung des Isolationsfehlersuchsystem EDS44x mit 12 potentialfreien Kontakten.

IOM441W-S, Art.-Nr.: B95012057W

Versorgungsspannung: Über BB-Bus Schnittstelle

Abmessungen (BxHxT): 72 mm x 93 mm x 63 mm

Arbeitstemperatur: -40...70° C

Schutzart Einbauten: IP 40

Schutzart Klemmen: IP 20

Anzeigen: LED: Betrieb

Schnittstellen:
BB-Bus (spezifischer Sensorbus für die Hutschiene)
12 getrennt einstellbare potentialfreie Schließer (NC, NO wählbar)
Jedem Relais können 3 Funktionen zugeordnet werden, die miteinander ODER-verknüpft sind.

Anschluss:
Federklemmen

Fabrikat:
Bender GmbH & Co. KG
Londorfer Straße 65
35305 Grünberg

Typ: IOM441W-S
Artikelnummer: B95012057W
Einheit: Stk.