COMTRAXX® RCP115
Remote Control Panel 15,6‘‘ – zur Anzeige und Steuerung webbasierter Visualisierungen

Beschreibung:
Das COMTRAXX® RCP115 ist ein Industrie 15,6"-Touchpanel zur Darstellung webbasierter Visualisierungen. Es ermöglicht die Anzeige von Condition-Monitoring-Visulisierungen der COMTRAXX®‑Baureihe sowie Visualisierungen von Fremdherstellern über standardisierte Webschnittstellen.
Das Panel ist mit einem leistungsstarken Prozessor ausgestattet und eignet sich damit für komplexe Visualisierungen mit hoher Grafiklast und animierten Inhalten, die flüssig und ohne Ruckeln dargestellt werden.
Über das integrierte Interface können bis zu vier unterschiedliche Visualisierungszugriffe hinterlegt werden. Das System unterstützt sowohl statische IP‑Adressierung als auch den Betrieb im DHCP‑Modus.
Zur Absicherung gegen unbefugte Änderungen lassen sich Geräte‑ und Netzwerkeinstellungen ausschließlich durch eine passwortgeschützte Zugriffsebene verändern.
Das Touchpanel kann über seine Ethernet‑Schnittstelle nahtlos in bestehende IT‑ und Automationsnetzwerke integriert werden.

Für den sicheren Betrieb des Remote Control Panel nach der Auslieferung ist ein strukturiertes Verfahren zum Umgang mit potenziellen Schwachstellen etabliert. Dieses umfasst die Meldung, Bewertung und gegebenenfalls Behebung von sicherheitsrelevanten Vorfällen.
Weitere Informationen zu unserem Sicherheitsprozess finden Sie auf unserer Homepage: https://www.bender.de/cert


Gerätemerkmale:
· Gerätetyp: Multitouch-Remote-Control-Panel mit Ethernet-Anschluss
· Gehäuse: Eloxiertes Aluminiumgehäuse mit Glasfront
· Display 
· Glasdicke: 3 mm
· Displaygröße, Auflösung: 15,6" 1920x1080 px (16:9)
· Backlight: 800 cd/m²
· Farben: 24-bit RGB
· Touchscreen: Multi Touch PCAP (Projected Capacitive Touch)
· Schnittstellen: 
· RJ45 Ethernet: 10/100/1000 MBits/s 
· USB: USB 2.0 Hi-Speed Host
· Kühlung: passiv, keine rotierenden Teile
· Spannungsversorgung: 24 V DC (±15 %)
· Betriebstemperatur: 0 bis +50 °C
· Relative Feuchte: 95 % ohne Betauung
· Schutzart: Frontseite IP65, Rückseite IP20
· Installation: Die Montage erfolgt über Klemmbleche, die auf der Rückseite des Panels befestigt werden.
· Zulassungen: CE, UKCA

Mechanischen Daten:
Maße (B x H x T): 425,16 x 274,59 x 33 mm
Auschnittmaß: 393x242 mm
Glasstärke: 3 mm
Gewicht: 3840 g

Bezugsquellennachweis:
Bender GmbH & Co. KG
Londorfer Straße 65
D-35305 Grünberg
Telefon: 06401/807-0
vertrieb.inland@bender.de
www.bender.de

Typ: COMTRAXX® RCP115 
Artikelnummer: B95062115
